Ausschreibungstext RETERRA 

RETERRA Erden – Gemüse- & Hochbeeterde torffrei 
Pos. .......................: 

Liefern und Einbauen eines wasserspeichernden Wechselflorsubstrates als homogenes organisches Schüttstoffgemisch mit folgenden Eigenschaften:

· Zusammensetzung: gütegesicherter Grüngutkompost, Holzfaser, Blähton, Ziegelsand und organischer Dünger

· Frei von Torf, Oberboden, Beikraut und Beikrautsamen
· Die Einhaltung der Grenzwerte für Schwermetalle laut Düngemittelverordnung ist nachzuweisen

· 70 vol.-% organischer Anteil, Mischung aus verschiedenen gütegesicherten Komposten und gütegesicherten Holzfasern 0-15 mm; aktuelle Untersuchungsberichte nach RAL GZ 251 der BGK sind vorzulegen.

· Vordüngung mit organischem, geruchsneutralem Stickstoffdünger
· Im Trommelsieb strukturschonend homogenisiert, nicht im Zwangsmischer zerkleinert

· Pflanzenverfügbare Nährstoffe 

· N (CaCl2) >100 mg/l

· P205 (CAL) >400 mg/l

· K2O (CAL) >1000 mg/l
· Mg (CaCl2) >150 mg/l
· pH-Wert ca. 7

· Salzgehalt ≥ 2 g /l

· Gewicht bei Auslieferung ca. 400 kg/m³

· Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vor Auftragsvergabe durch geeignete Prüfzeugnisse zu erbringen und ein geeignetes Muster ist vorzulegen.
· Liefernachweis: 

RETERRA Erden –Gemüse- & Hochbeeterde torffrei 

RETERRA Erden Süd GmbH

Kehlenweg 5, 71686 Remseck
Tel. 07146/8944-0 Fax. 07146/8944-20 
oder gleichwertig

……......................................................................... (Produkt ist vom Bieter einzutragen)

